

中断时延：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 传输时延ms | 网元处理时延ms | 说明 |
| 0 | - | - |  |
| 1 | 40 | 5 | 空口切换过程 |
| 2 | 10 | 5 |  |
| 3 | 10 | 5 |  |
| 4 | 10 | 5 |  |
| 5 | 10 | 5 |  |
| 6 | 10 | 5 |  |
| 7 | 10 | 5 |  |
| 8 | 10 | 5 |  |
| 合计 | 40+10\*7+5\*8=150ms |  |